VIENTO MEDIO: DETERMINACIÓN

200\*t

v\*t

α

200\*t 200 200

Tg a = ------- = ----- ---> v = -----

v\*t v tg a

200mts 60 min 1NM 1200NM

--------- \* -------- \* ----------- = ----------- = 0,648 kts

1 min 1 h 1850mts 1850 h

200 0,648

V = ------ = ------- kts

Tg a tg a